**（G1GP）顾客特殊要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **更新项目序号** | **更新项目名称** | **更新时间** | **客户协议编号** |
| **Mi部分** | **外观检查** | **2022-11-14** | G1GP验收标准要求李俊仪2022-09-29新代码 410130 旧代码 G1GP军品顾客质量要求评审表 |
|  |  |  |  |

**备注：更新的内容以蓝色字体显示。**

**共用部分：**

**预审部分：**

**CAM部分：**

**MI部分**

**1、外观检查备注：**

**1）不接受假性露铜及其它露铜；
2）板边单边不超过5处明显缺陷，边缘豁口不超过1mm；
3）有金手指时备注：表面无目视凸起；接受轻微擦伤，不接受划痕导致裸漏基材、露镍或铜，单个金手指数量不能超过2个，划痕/凹痕长度不超过单面不超过1/5个金手指。**