**（V3FZ/V3CH）补充要求**

序列号允许断号，但不允许重号，走大板流程：字符---终固化---序列号---终固化---后工步

**( 当序列号颜色为黑色，PNL尺寸大于16.5\*16.5inch的，序列号流程放终检后)**