（V020）顾客特殊要求
更新项目序号	更新项目名称	更新时间	客户协议编号	
Gy6-1	倒角	20180703	销售	
Cam1	电测章	20180623	V02020180621	
				
备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.	标记:
1)	客户孔符图中要求在指定的位置加制造国家和加工厂家的标记；
2)	加工厂家在指定区域加“MADE IN CHINA”和“快捷标记”，但指定区域框不用加（所加内容可以比框稍大），当在指定区域快捷标记加不下时，可以不加“FP logo”，快捷标记可添加在工艺边上；

2.	板材、叠层：
1)	如果客户文件要求使用普通FR-4板材，工程必须采用IT-180A制作，无需与客户确认；

3.	钻孔：
1)	文件中的孔属性按照结构说明图中制作，对于大于等于焊盘的孤立孔（PTH），做成孔内有铜无焊盘的形式；
2)	钻孔文件中应含有NPTH，对于NC DRILL文件中无NPTH （孔符图中有），根据孔符图加上NPTH；
3)	靠近边框线的PTH孔（且有盘），该位置允许破孔和露铜；
4)	允许NPTH处阻焊单边开窗最大8MIL，填加定位孔需要与顾客确认；
5)	孔径公差：
        PTH     <=0.6mm      +3/-8mil            NPTH   <=6.35MM      +/-2MIL
                > 0.6mm      +3/-3mil                   > 6.35MM      +/-5MIL
6)	槽孔公差：PTH SLOT  +/-0.125MM； NPTH SLOT +/-4MIL；

4.	线路、表面工艺：
1)	线路中有0mil大小的线宽时，需与顾客确认；
2)	允许删除内层孤立焊盘；
3)	允许加泪滴；
4)	板内加流胶点或分流点需与顾客确认，但工艺边上若加流胶点或分流点则不需要与顾客确认；

5.	阻焊、字符:
1)	字符层中零大小物件可更改为正常大小字符；

6.	外形、拼板:
1)	V-CUT角度小于等于30+/-5°，若无特殊要求，板边外角直角处倒半径1.2MM的圆角
2)	文件中要求的公差：单位：MM
DEC .X+/-0.1；
DEC .XX+/-0.01；
DEC .XXX+/-0.005；
       该公差要求快捷公司无法达到，以后统一按+/-0.127MM（+/-5MIL）控制；

7.	其他:
1)	客户单元板内字符层不许加SERIAL NO：，不许加盖阻抗序列号章；
2)	客户要求每次出货后将阻抗测试报告传给客户；

预审部分：
1.	V020客户文件说明要求：Via In Pad Technology：via filled material must be non conductive，该处塞孔指树脂塞孔。树脂塞孔仅指盘中孔；

CAM部分： 
1.电测章：
   要求单元板上盖电测章