共用部分：
1.	钻孔：
1)	若客户没有特别说明，孔铜最小20、平均25UM控制；

2.	线路、表面工艺：
1)	若客户没有特别说明，网格间距小于8MIL，允许填实网格；

预审部分： 无

CAM部分： 无