共用部分：
1.	标记:
板上不允许添加任何原文件中没有的标记，包括公司标记、周期、电测章、阻抗序列号、无铅标记等，工卡要备注不允许加电测章，文件中或制作通知单中有要求加标记的，需要反馈处理；
2)  钻孔：
      无公差要求的情况下可以按照如下公差要求控制：大于等于6.2mm的PTH孔公差按+/-5mil控制，大于等于6.3mm的NPTH孔公差按+/-4mil控制
预审部分： 无

CAM部分： 无