九十九　（V238）　
1.	文件中如有美国原产地标记，请去掉板内的美国原产地标记，如“Made in USA”或“Designed in USA”等；
2.	如板上有设计“V” Logo请去除，并使用“UMC”LOGO& UL替换；
                   
3.	如板上未设计“UMC”LOGO，请添加“UMC”LOGO; 请将“UMC”标记加于底层线路或者底层字符；客户LOGO见附件。
        
4.	不加我司标记;
5.	请加生产周期wwyy。
6.	留意此客户提供的部分文件是生产文件，线路与钻孔都是已经补偿过的，必须核实钻孔与孔符图，成品孔径以孔符图为准，没有孔符图的反馈处理