共用部分：
1.	标记:
1)	加快捷标记及周期标记，满足无铅的板则加无铅标记
2.	过孔工艺:
1)	对于新单顾客要求过孔盖油时，按阻焊塞孔制作，塞孔超能力时按盖油且允许绿油入孔制作；

3.	阻焊、字符:
1)	客户不允许补阻焊油，工程制作时在ERP终检处备注“不允许补油”；
4。光电板如表面工艺为镀金+金手指，水金金厚最小0.05um

预审部分： 无

CAM部分： 无