共用部分：
1.	标记:
1)	顾客要求所有板均需加快捷全套标记（公司LOGO、UL、94-V0，周期），符合无铅工艺艺的还需加无铅标记；

2.	钻孔：
1)	顾客要求所有PTH孔铜：最小20um，平均大于23um；

预审部分： 无

CAM部分： 无