共用部分： 无

预审部分：
1.	如果顾客说明出现All holes shall have a 0.0012” minimum copper barrel wall thickness时,CAM制作时直接按IPC3级控制孔铜，即最小20、平均25UM；

CAM部分： 无