一百六十二（V2D8）
1. 如果拼板中有附边，附边须倒圆角处理，圆角半径＜1.5MM。