二百二十八V229：
1. 所有板子均需添加UL logo，客户文件中无指定位置时，请按照如下添加：
a．有拼板时，请添加在附边阻焊层任意位置。
b．单拼时，请添加在阻焊层空白位置。