共用部分：
1.	标记:
1)	电测后需盖电测印章；
2)	客户型号以HJEP，WLHJEP及 LFHJEP开头的订单，都要在字符层加"Made in China"字样，此要求只针对新单；

2.	阻焊、字符:
1)	沉金板不允许字符上焊盘(包括大金面)。金面上的字符无法移动时，被削导致的模糊需要确认；

3.	其他:
1)	顾客制说明中无要求时，翘曲度按 0.75%；

预审部分： 
    工程确认全部采用英文确认

CAM部分：
1.	对于沉金板：工程CAM在ERP字符工序备注：“不允许金面字符渗油印迹”；