四百九十五（V2U1）
(1) 针对所有过孔一面阻焊开窗一面阻焊盖油的情况，需要在盖油面加上比孔单边大3mil阻焊开窗，避免阻焊入孔及流到另一面，不允许采取塞树脂后电镀铜的方法处理
(2) 对于过孔两面盖油的情况，当过孔孔径在我司塞孔能力范围内时按塞孔处理，当过孔孔径超出我司塞孔能力时按盖油处理