（B373）顾客特殊要求  (军品)
1. 在外形/V-CUT/二钻流程之前增加烘板整平流程，改善翘曲度。

FPC要求：客户只设计柔性层线路，外层刚性层只有焊盘，需要自己做。