五百五十三（V2UL/V2UK）
1.不允许删除非功能性焊盘; 如顾客设计阻焊桥超过公司生产能力时，需要与顾客确认，不可随意删除
2.盘中孔塞孔不允许有绿油帽。
3. 此客户不接受打叉板出货，同时工程CAM在终检工艺备注：如不够数需X-out出货，请与销售确认。