共用部分：
1.	标记:
1)	除非顾客特别说明（比如要求RoHS Compliance），否则不添加无铅标志；

2.	钻孔:
1)	若顾客要求孔铜最小25um时，请按顾客要求执行；

预审部分： 无

CAM部分： 无