共用部分：

预审部分： 

CAM部分：
     在ERP阻焊及终检工序备注:孔口阻焊厚度值及线路拐角处阻焊厚度7微米以上,不允许假性露铜。