（V2UC）顾客特殊要求
更新项目序号	更新项目名称	更新时间	客户协议编号	

				
FPC2,3		20170114	V00520170115	
预审部分5	Tu768	20160913	V00520160925	
共用部分：4	字符	2016.04.13	20160416	
备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.	标记：
1）	标记要求；
A)	当顾客对UL标记无要求时，需要加快捷标记，但必须将标记中UL认证号（即E204460）删除
B)	当顾客对周期标记无要求时,需加生产周期,格式YYWW；
C)	UL标记及周期都需添加时的格式如；

2）	有铅喷锡板内有ROHS logo或PB 禁止标记，直接删除；
3）	顾客无要求时，所有电测OK后的板，均需盖电测章；
2.	钻孔： 
1）	孔铜和表面镀铜厚度参照IPC2级标准；
3.	线路、表面工艺：
1）	顾客无要求时，表面处理要符合RoHS要求；
2）	此顾客沉锡板锡厚如无要求，则需按照IPC-4554标准要求≥1UM制作；
3）	可剥离蓝胶厚度最小0.3mm；

4.	阻焊、字符：
1）	阻焊桥：如果要求做阻焊桥，但由于间距太小（尤其BGA 焊盘的间距太小）而不够做阻焊桥的，一定要发工程问题与客户确认；
2）	字符上焊盘须削字符；
    3) 设计有字符上大金面或大锡面，且客户没有特殊说明时，需发EQ确认是否异常
5.	外形、拼板：
1）	顾客无要求时，板厚≤1.6mm，V-CUT余厚为0.3±0.1mm；板厚＞1.6mm，V-CUT余厚为0.4±0.1mm。金手指倒角采用45度和外形V—CUT后不允许露铜；
2）	顾客无要求且交货单无为Set时，允许Set中的部分Unit报废，但单个SET中报废Unit不能超过20％；同时含有报废单元的Set总数不能超过交货总数的5％。（例如：1SET＝10Unit，顾客要求交货100SET。则1个SET中报废最多为2块，且最多允许5个SET中存在有Unit报废的情况。CAM制作时在ERP终检相应栏内填写，同时备注“报废的单个Unit需两面作标识，且包装时不能与其它好板混包装”）；

6.	其他：
1）	顾客无要求且表面处理为无铅处理时，板材要使用符合无铅焊接材料；
2）	顾客无要求，外形公差按±0.15mm、板厚公差按±10％；

预审部分：
1.	当顾客提供文件相互之间存在冲突时，优先级按：1）顾客附加产品说明；2）QPI公司的一些PDF文档，比如Specification和PCB　Description文件。3）此份部分客户要求。所有疑问，均需反馈给顾客确认；
2.	预审需注意：具体加ROHS标记还是PB-Free标记（即无铅标记），客户会有明确要求，需按客户指定要求指示CAM添加(Order中默认要求加ROHS标记，但具体需查看Specification中的说明)，并注意标记位置；
3.	顾客提供了IPC网表文件，需作网络比较；
4.	若制板说明内要求“Soldermask Semi-Matter not Glossy”,则按常规哑光油墨（非半哑光油墨），颜色按顾客说明中要求即可；
5.	在客户对板材没有要求的情况下，对于需使用高TG板材的情况，优先使用TU-768板材，只有在IT180A是常备而TU-768是非常备的情况，才优先使用IT180A

CAM部分：
1.	线路拐角阻焊厚度最小为5UM；。
2.	请在ERP的“型号备注”栏目备注“实验板/切片母板等出货附属品不能有FP标记（此标记只针对外包装上的标签要求，不考虑工程添加标志）”
3. .ERP备注：
      ERP阻焊工序备注：阻焊不允许单面分段制作，超长板时，请晒大网制作
                        对于沉锡板，沉锡及终检工序备注：沉锡不允许返工
                        对于沉银板，沉银及终检工序备注：沉银不允许返工

FPC要求：
FPC：
1.软板需建议顾客改表面工艺沉锡为沉金（该点为工艺评审建议）；
2.挠性板和刚挠板，涨缩要求控制0.10%（万分之十）；（柔性板出现以下几种情况可以不用管控：1.单面有胶基材板件；2.压合补强次数≥2次的板件；3.铺铜率低于40%的板件；4.排线板件）
3我司工程需根据X和Y轴方向测量最远的盘和盘，孔和孔之间的尺寸，提供给工厂进行出货前的涨缩监控。
   4.如客户的制板说明对板材没有要求，刚挠板刚性材料默认的使用高Tg FR4材料
   5.如客户的制板说明对FR4补强的板材没有要求，柔性板及刚揉板的FR4补强也使用高Tg FR4材料。