共用部分：
1.	默认孔径公差
PTH:+/-0.0762mm；NPTH:+/-0.05mm
2.	默认外形公差
     +/-0.1mm
3.	默认板厚公差
板厚小于等于1.0mm时，按+/-0.1mm；板厚大于1.0mm时，按+/-10%
预审部分：
 
CAM部分：