（B5AS）顾客特殊要求
更新项目序号	更新项目名称	更新时间	客户协议编号	
共用1	加标记	20180724	B5AS20180719	
GY2	S1141	20180503	GC	
				
备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.标记：
  ①如果制板说明中对标记有要求时，需以制板说明为淮，如果制板说明中没有标记要求时加UL标记和周期标记（周期格式为YYWW），如下图所示： 
                                
     ②不论制板说明中是否有周期格式要求，均按（YYWW）
2.S1141板材替换为IT158板材规则
S1141板材替换为IT158板材规则（来源于PCN:S1141替换新规则-指定客户不能替换S1141）	
客户代码	技术中心给出替换规则	工程执行要求	
B5AS	不允许替换，NOPE单锁定风险警告，来单时需问客户是否同意更换中TG板材	NOPE单和NOPE更改单：第一次下单是S1141，且客户没有提出更改板材时，公司内部不允许替换，已锁提示的，按提示要求处理。新单：按新规范执行。	

预审部分： 无

CAM部分： 
   不允许有打叉板