共用部分：

预审部分：

CAM部分：
   CAM在ER备注：BGA区域不能有假性露铜，非BGA区域的假性露铜不超过5%，保证不上锡。孔口上阻焊最小厚度7微米