共用部分：
1. 板边设计有线路焊盘，按文件制作，客户接受板边漏铜。
2. 槽孔或铣孔（孔径>240mil）公差超加工能力，允许放宽到+/-4mil。（与技术中心罗娜确定过金属铣槽/铣孔+/-4mil可以制作）
3. 没有空间时，可以不加快捷标记
预审部分： 
1.	无阻抗要求板，按照GERBER文件制作,不用理会FAB的通用要求；有阻抗要求的叠层图仅供参考，快捷 可以适当调节叠层以满足阻抗公差
2.	网络有短路是客户特殊设计，按照GERBER 文件制作
3.	阻焊颜色没有指定，按正常亮光绿色阻焊制作
5. 客户说明要求板厚为不包含阻焊厚度（如下图），忽略此要求，直接按照包含阻焊厚度的完成板厚控制
     
CAM部分：