（V2XY_V2XH_V2XC_V2XK_V31N）顾客特殊要求
更新项目序号	更新项目名称	更新时间	客户协议编号	
CAM3	ERP备注	20170328	V2xy20170349	
预审部分：3	V2XY增加要求	20160726	V2XY20160740	
预审部分:1;2	材料;顾客制板说明	2016.04.01	销售	
				
备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
          1.优先等级：制板说明中的要求>该部分顾客要求
          2.标记:按顾客制板说明中的要求加标记，无标记要求时，与顾客确认
          3.阻焊桥:顾客文件中有阻焊桥，则必须保证有阻焊桥，无法做到时，则与顾客确认
          4.钻孔:若需要二钻孔，则需要与顾客确认（顾客要求一次钻孔）
          5.工艺边:若有工艺板，则工艺边需要倒0.5-1.0mm的圆角，顾客有设计好的除外。
          6.蓝胶：
                无要求时，蓝胶厚度0.3-1.0mm（技术中心评审结果：印两次蓝胶可满足）
                蓝胶型号只能用：SD2955-SW
预审部分： 
         1.材料: 如果客户要求板材符合IPC4101C-124/126优先建议使用 IT-180A.
          2.顾客制板说明:客户说明文件中要求要符合“2014020 supplier Manual”,预审可以不用理会，因为该要求已经转入该部分客户要求中

=============================
          3.V2XY顾客增加如下要求（需要预审指示给CAM）：
            客户有下图的要求,需要在工艺边上铺满网格. 类似给出的实物板效果如下：

          
CAM部分： 
1打叉要求:不允许打叉
2.补线要求:不允许补线
3.ERP备注:
      阻焊工序备注:阻焊不允许套印
      终检工序备注: 阻焊不允许套印,沉金板不允许补镍.