更新项目序号	更新项目名称	更新时间	客户协议编号	
原标识信息重新更新	工程制作	20180706	S49620180625	
				
更改内容：蓝色字体。
（A063）顾客特殊要求
1.	添加快捷生产编号（含版本）：标识位置原则上应印刷在PCB板焊接面（L面）上方居左的空白区域，字高3.5mm；（“L”/ “R”标记客户设计师在丝印层已设计）
2.	添加生产可追溯性标识（即序列号）：是该PCB板唯一标识，标识位置在快捷生产编号的下方，字高3.5mm；
3.	所添加的快捷生产编号、序列号距离开窗的金属焊盘、开窗孔、开窗导线以及其它丝印标识的最小距离需满足2mm；
4.	序列号由销售提供，工厂按要求制作即可。
5.	印制板按要求添加快捷生产编号（含版本）和序列号，如果标识的位置及字高受布局限制，可适当调整，但需满足字体目视条件下醒目、清晰、可辨认。
6.	对于需要添加生产编号和序列号的NP更改单，请按以下的要求处理：
（1）	当文件中无"L"/"R"标识，但前版本文件中已添加生产编号和序列号的，工程仅需依据更改要求对原生产编号和序列号进行调整、修改即可；
（2）	当文件中有"L"/"R"标识，但前版本文件中并未添加过生产编号和序列号的，工程按客规要求执行即可；
（3）	当文件中无"L"/"R"标识，且前版本文件中并未添加过生产编号和序列号的，工程需需提出确认；

FPC要求:
1、添加快捷生产编号（含版本）：标识位置原则上应印刷在PCB板焊接面（L面）上方居左的空白区域，字高3.5mm；（“L”/ “R”标记客户设计师在丝印层已设计）
2、添加生产可追溯性标识（即序列号）：是该PCB板唯一标识，标识位置在快捷生产编号的下方，字高3.5mm；
3、所添加的快捷生产编号、序列号距离开窗的金属焊盘、开窗孔、开窗导线以及其它丝印标识的最小距离需满足2mm；
4、序列号由销售提供，工厂按要求制作即可。
5、印制板按要求添加快捷生产编号（含版本）和序列号，如果标识的位置及字高受布局限制，可适当调整，但需满足字体目视条件下醒目、清晰、可辨认。
6、对于需要添加生产编号和序列号的NP更改单，请按以下的要求处理：
（1）当文件中无"L"/"R"标识，但前版本文件中已添加生产编号和序列号的，工程仅需依据更改要求对原生产编号和序列号进行调整、修改即可；
（2）当文件中有"L"/"R"标识，但前版本文件中并未添加过生产编号和序列号的，工程按客规要求执行即可；
（3）当文件中无"L"/"R"标识，且前版本文件中并未添加过生产编号和序列号的，工程需需提出确认；