（S91A）顾客特殊要求 (军品)
1.板厚公差按照+/-10%控制，忽略制板说明文件中+/-0.1mm的要求。
2.忽略制板说明中“请给过孔和焊盘加合适的泪滴处理”的要求。
3.压接孔的孔径公差严格按照顾客要求，超能力的提出确认；其他过孔的公差如果可以控制则按照顾客说明要求，超能力的过孔公差可以按照我司的要求执行。
4.默认增加周期，周期格式WWYY。