（G00C）顾客特殊要求  (军品)
在板内空白位置加流水号（优先加顶层字符），格式：AABBCCDDDD  其中：AA BB  CC:代表PCB板加工订单的年、月、日（如2016年6月8日为160608）；DDDD：PCB板的顺序编号，从0001开始。（注：“订单的年、月、日”为系统中的下单日期）, 以上要求只针对新单，NP单由销售下更改单处理。

FPC要求：1.所有刚挠板不允许阻焊假性露铜。
2. 此客户所有刚柔板订单需在板内空白位置加流水号（优先加顶层字符），格式：AABBCCDDDD  其中：AA BB  CC:代表PCB板加工订单的年、月、日（如2016年6月8日为160608）；DDDD：PCB板的顺序编号，从0001开始。（注：“订单的年、月、日”为系统中的下单日期）, 以上要求只针对新单，NP单由销售下更改单处理。