（X0H6）顾客特殊要求 (军品)
1.	特殊倒角要求（顾客型号以S开头的按照此要求，不以S开头的忽略此要求）
(1)	顶底层表面外形边缘需导圆角，参数不做要求，注意不能露铜。
(2)	板四周的锐角和直角需倒圆角，倒角半径2mm。
2.	在终检备注：合格证用A4纸打印并盖检验章，不允许使用不干胶，以便存档；提供金相切片、切片母板、切片报告及打印的金相切片图片（存档），以方便入所复检。