2S7X906RA 　器件孔被缩小

原因分析:1.成品0.6mm的孔设计比较小，定义孔类型的时候，发现有的孔是盖油的，有的是开窗的，制作人认为器件孔设计都是比较大的，就没有按规范打开字符来判断，就直接定义为过孔。
由于预审指示过孔公差为+3/-无穷，走的是负公差，cam按+3/-孔径制作，导致孔做小。2.检查的时候，重点检查是否有按顾客要求控制孔公差，没有核实孔属性是否定义错误

注意事项： 在CAM取刀核实时对未补偿或缩小的孔必需要认真核实清楚是否为器件孔。