2S86D00QA 器件孔当过孔被缩小

原因分析：
   此板要求过孔塞孔制作，双面开窗按文件，因考虑到阻焊塞孔cam工程师把双面盖油的成品孔径1.016mm，缩小至0.9mm塞孔。
而且顾客设计的盖油孔是器件孔，CMA工程师没有打开字符查看，未发现是器件孔。

注意事项：

CAM岗位在钻孔补偿时需要认真核实清楚，孔的真实用途。对于核实孔的真实用途时必需要打开顶底层字符核实一次，不要单方面考虑没开窗的都是过孔。
这种明显的器件孔没有开窗，即使CAM未缩小过孔按盖油做导致投诉责任也是CAM岗位的。