2S8LG007A孔径偏小孔公差控制有误

问题描述：
1.此板要求1.2mm与1.6mm的孔公差为+0/+0.1mm，为非常规描述。正常的描述为：前面为正公差，后面为负公差。
2.制作人由于习惯性思维，在制作钻孔在输入孔公差的时候，将孔公差+0/+0.1mm看成了常规的公差+0/-0.1mm，即前面为正公差，后面为负公差。制作完成了后检查的时候,也是同样的习惯性看成正常公差描述格式，因此检查的时候也是按前面正公差，后面负公差来核实的.导致问题漏出。

注意事项：对于客户说明文件中的非常规要求要仔细核实。