2V2FD001A0 单元板制作错误

原因分析：此单投诉反映出CAM制作方法上存在缺陷，预审时误认为15拼为相同，CAM制作时采取先保留一个制作，然后虚拼。而实际这15拼都不相同

注意事项：多拼板相同交货，可以使用虚拼制作，但要注意，虚拼后的位置必须与顾客设计的完全重合，不要重现1MIL的误差；采取了虚拼，一定要在SET中将顾客原始Gerber拷入再对原稿，这一步骤必不可少。而此单如果这样再拍合一次，是肯定能发现错误的.