4A18005QA反光点漏开窗

原因分析：制作过程未能看清前处理提供的图纸，认以为只有一处需要开窗，对预审指示要求理解错误。

注意事项：预审指示内容，不能片面的理解，对于文件其他区域设计存在同样情况，也要按照预审指示要求制作