4B5AS01R阻焊开窗错误导致PTH槽内有油墨

问题描述: 此板板边包边加半孔，在制作完包边和铣半孔后，就将包边和半孔对应开窗。但没有考虑到包边和铣半孔中间部分铣完后成一个铣空区，没有按要求阻焊开通窗，导致板边有绿油。

注意事项： 阻焊前已经铣出来的位置,必须按开通窗设计。