4E1650BV  PNL板外图形进单元板 

原因：此板开始制作完的时候，拼版是没有问题的。后来检查发现此板要提供阻抗条，但是文件中没有保证跳V-CUT的安全距离，于是就手动将PNL中的SET整体往下移动，
给跳V-CUT留出安全距离。移动后，按F6重新封板边，结果报错（如图所示），由于制作人不清楚这个系统报错的原因，就误认为无法重新封边了，所以就直接忽略了这一步，
没有再重新封板边了。输出文件时，报出的提示内容没有去认真核实，直接点过去了，导致问题发生。

注意事项：程序提供不允许修改基准点时，CAM就不允许点继续。

＼