4V2J00NV  未按图纸做阴阳拼板。CAM工程师：杨荣广

原因分析：此单因为存在半孔，而且是需要set拼板，制作人直接做完cam之后，想到有半孔在cam里面制作roubk到时候在set里面还需更改，所以就先在set里面做好了外形和roubk，
做好了外形之后再把profile按制作好的外形放上去，因为是手动放的cam当时只考虑到了拼板间距而没有想到是否需阴阳拼板，放好后并按要求添加好反光点和定位孔，图纸里面很多的尺寸要求以及定位孔，反光点设计要求，做完后核实的时候只核实了图纸里面的尺寸和方框里面的内容是否处理，而没有注意到此单需要阴阳拼，所以set分析完后拼完板直接下线了。 

注意事项： CAM在拼板前一定需要核实清楚图纸中所标识的拼板方向、特别需要注意是否存在有阴阳拼板的情况。