6B5C600Q字符打印机文件漏加框导致漏印字符周期
问题描述：该板制作时发现所有层外形线偏移了0.1度,于是将所有层旋转了0.1度,但检查时发现旋转0.1度之后铜皮角度形状都与原文件不一致,于是再次旋转了0.1度改回原来文件, 旋转之后的字符框角度不对,导致字符打印机不识别,漏印周期.
 
注意事项：字符框的角度0 ，90，180，270度,制作完成后需检查,同时检查字符框是否被打散.