6D00001RA0顾客投诉板上漏钻4个NPTH

原因分析：预审转换文件时漏将GKO层上4个圆圈转换出来，CAM制作时未发现异常。（异常的地方在所有线路层上，需做NPTH的铜皮都避开了）

注意事项：CAM在制作文件过程中，发现各层铜皮都有规律的避让，应该要怀疑相应区域是否漏孔或漏槽。