6S02001XA0BGA 漏BGA塞孔

原因分析：由于刚从广州CAM组调到深圳CAM组一开始做单，心里上有点紧张;加上对制作规范和环境不熟悉。主要原因是自己不够细心，完全没有按照检查步骤操作

注意事项：对于板内存在有BGA，首先在制作记录表上写清楚BGA个数，是否需要塞孔的制作信息。
做完后再仔细核对BGA处的过孔是否按要求处理了.(BGA订单除有单独说明BGA不塞孔外,否则都需要塞孔)