6V009077A  客户投诉板上本有一个IC存在露铜现象

原因分析：更改了顾客的设计，将阻焊上的四个“L”形的开窗误认为是字符框，按字符框制作了。

注意事项：阻焊层上设计了器件框标示并不影响什么，CAM制作时最多把上线的阻焊开窗删掉。