6V17203BA0  顾客投诉多做桥连

原因分析：制作人员未按要求参照“npth_mask”和“rteholes”及“mil”这三层制作外形导致多做桥连

注意事项：在外形制作过程中需按顾客要求一一对应制作。