8V01502F   L5层线宽不足

问题描述: 负片层的走线宽度不足.

注意事项：负片层的走线宽度必须核实是否满足能力,且需按正片线路同样补偿(注意负片层有走线时,需查看分析报告中的slivers).