8V17800FA 器件孔异常

原因分析：制作人员缺少经验，同一种器件的孔不一样，没有发现异常

注意事项:CAM在线路、阻焊、字符、钻孔、外形同时打开时，会发现D1和D2器件两个钻孔大小不一。