8V2G4001A0  工艺边没有加反光点 

原因分析：CAM对贴装的基本要求不j是很清楚.

注意事项：以后CAM人员必须按以下方式操作：
凡是工程自己拼板且有附边的情况（顾客有特殊要求除外），必须要在附边上加4个定位孔、三个反光点（顶底各层）