AA28300JA1 内层“T/B”命名错误

原因分析：拼完板之后发现线路层T\B命名错误，然后就只更改了层名，没有重新封边。

注意事项：盲埋孔板，在正式做CAM之前，就应该根据钻孔的结构，判断各层的T/B命名是否正确  在按F5之前一定要检查T/B是否正确，若跑完F6后发现T/B命名错了，不要只更改层名，一定要重新跑F6