AV00509UA2 此板金手指处阻焊开窗未到板边导致投诉。

原因分析：制作人员没有理解为什么金手指阻焊开窗要开到板边

注意事项：金手指阻焊开窗要开至板边，是为了避免板边有绿油，防止金手指在插拔时阻焊脱落。