AX04700DA0  异常投诉

原因分析：板子顶底层边缘锯齿形铺铜文件设计连在一块，但是成品板是分开的，板边削铜时将板边连在一起的网格削断了

注意事项：顾客完整的铜皮在正常情况下尽量不要打断，以防止顾客的使用性能受到影响