CV2G702ZA0 投诉开路

原因分析：1、CAM工程师误操作把两个焊盘的中的线削开，此处的线原始是PAD属性，导致削开后网络比较不出来。
　　　　　2、CAM工程师在检查时核对原装时因速度比较快没有看到此处两个焊盘之间的线被削开，同时CAM认为被削开的两个PAD在做网络比较时一定会报出错误，原稿核实时没有注意此类问题了。

注意事项：无论是程序是否可以报出网络比较问题，在原稿这一块必需做到位。