CW0020W0A0  线圈短路导致电感值异常
问题描述： 线圈位置相同网络间距填实

注意事项：对于线圈位置补偿后连接在一起，或者补偿后间距不足都需削开制作，不能直接连接改变走线长度，无法满足要求的确认制作。