（V163）顾客特殊要求
更新项目序号	更新项目名称	更新时间	客户协议编号	
GY2	 	20180323	GC	
				
备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.标记：
    顾客要求加PCB GLOBAL logo 和 周期标记， 不加我公司LOGO及UL标记，PCB GLOBAL logo 如下附件：
              
2.阻焊桥
    无特殊要求的情况下,如果BGA,SMD之间设计有阻焊桥的必须要保证阻焊桥，如果无法保证，需要与客户确认
3. 其他:
阻抗板不允许在板内加阻抗序列号；
4. 反光点:
我司在给客户做拼板加光学点时，光学点的周围不允许加保护环；

预审部分： 无

CAM部分： 无