共用部分：
1.	标记:
1)	客户文件没有要求加无铅标记（包括客户说明符合ROHS标准，但没要求加无铅标记），不允许加无铅标记；

2.	外形、拼板:
1)	没有顾客要求，不允许将外形倒圆角处理（方便生产，直角在生产时容易损坏板）；

3.	其他:
1)	此顾客均需要光绘确认后下线（光绘文件包括Gerber文件和Gerber转换成PDF文件），三天件以内只需提供文件，不需要确认；
2)	不接受打叉板；

预审部分： 无

CAM部分：
1.	此顾客表面处理若为OSP时，则需在ERP中备注“OSP药水使用四国化成”；